4.

（ユニット・ジェネレータの）コントロールのレート

いくつかのSuperColliderのugenは、後に.arメッセージが続けられているということに気づいているでしょう。例えば、次の様に

SinOsc.kr

というものもあれば、他のugenは、次の様に.arメッセージを使うということもあります。

SinOsc.ar

オーディオ・レート

.arメッセージを持つugenはオーディオ・レートで動作します。デフォルトでは、一秒間あたり44,100サンプルです。

SinOsc.ar(440, 0, 1);

耳に聞こえるオーディオ・チェーンの一部分である場合にはいつでも、.arメッセージをユニット・ジェネレータに送ります。

Control rate

コントロール・レート

.krメッセージが後に続くugenはコントロール・レートで動作します。デフォルトでは、コントロール・レートのugenは、オーディオ・レートのugenが生成する64サンプルごとに1回だけ生成します。

SinOsc.kr(440, 0, 1);

.krメッセージをユニット・ジェネレータに送るのは、それら（ユニット・ジェネレータ）をモジュレータ、すなわち、オーディオ信号を形作るまたはコントロールするもの、として使いたいときだけです。

コントロール・レート・シグナルは、一方のオーディオ・レートと比較して計算負荷が低くなります。オーディオ・レートのugenのパラメータを変調するために使う場合には、変化のレートが異なるにも関わらず、ほとんどスムーズに聞こえます。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

これは1つのUGenがオーディオ・レートで動作し、他のUGenがコントロール・レートで動作するという一例です。

(

SynthDef("anExample", {

Out.ar(

0,

SinOsc.ar(

[440, 443] + SinOsc.kr([7, 8], 0, 7), // コントロール・レートは CPU サイクルをセーブする

0,

0.2

)

)

}).load(s);

)

Synth("anExample")

コントロール・レートで動作するこのSinOscーSinOsc.kr([7, 8], 0, 7)ーのインスタンスは、オーディオ・レートで聞くSinOscの周波数を変調します。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

将来的には、増加し続けるコンピュータの速度によって（完全に廃止されてしまわない限りは）オーディオ・レートとコントロール・レートを使い分ける必要性は減るでしょう。コントロール・レートでugenを使うことにより、オーディオ・レートでデータを生成する様な厳密さが要求されない場合には、処理にかかる負荷を抑えることができます。